Технология ведения дома. Ремонт помещений 
Цели:
1. ознакомить учащихся с материалами, применяющимися для оклейки стен обоями;
1. ознакомить со способами оклейки помещений обоями;
1. научить организации рабочего места при ремонтно-отделочных работах;
1. воспитывать бережливость и аккуратность в работе.
Оборудование: образцы материалов, применяющихся при оклейке помещений обоями.
Словарь: клейстер, клей, филенка, бордюр, инструменты. Обои (негрунтованные, грунтованные, тисненые, рельефные, влагостойкие, самоклеящиеся, пленочные), линкруст, фриз, гобелен.
Ход урока
I. Организационный момент
Приветствие.
Проверка готовности учащихся к уроку.
II. Сообщение темы урока
Учитель. Можно иметь красивое и удобное жилье, но вряд ли в нем будет комфортно, если в доме будут стены ободраны, на окнах краска кусками отваливается. Как же сделать наш дом уютным? Каждый хозяин и хозяйка дома в теплое время года стараются привести свое жильё в порядок, то есть сделать ремонт.
III. Изучение нового материала
Объяснение учителя.
1. Основы технологии оклейки помещений обоями
Оклейку стен и потолков обоями широко применяют в жилых помещениях.
Обои представляют собой рулонный материал на бумажной основе, лицевая сторона которого может быть гладкой или рельефной. Ширина обоев бывает от 500 до 1200 мм, длина от 7 до 30 м.
Негрунтованные обои имеют рисунок, нанесенный водной клеевой краской на белую или цветную бумагу.
Грунтованные обои изготавливают из бумаги, покрытой краской - грунтом, на который наносится рисунок.
Тисненые обои получают путем тиснения (выдавливания канавок в виде рисунка) на плотной бумаге, пропитанной специальным составом.
Рельефные обои имеют одноцветный или многоцветный фон, на который пастообразной краской нанесен рисунок.
Влагостойкие обои можно протирать влажной тряпкой.
У звукопоглощающих обоев ворс различных волокнистых материалов наклеен на бумажную основу.
Поливинилхлоридные пленочные обои “Изоплен” и др. – это двухслойный материал, на бумажную основу которого нанесена паста специального состава с гладкой или тисненой поверхностью. Основа может быть также тканевой.
У самоклеящихся обоев на тыльную сторону нанесен невысыхающий клей, накрытый защитным бумажным слоем, который удаляют непосредственно перед наклейкой.
Линкруст – рулонный материал с рельефным рисунком, состоит из плотной бумажной основы, на которую нанесена пластическая масса на основе синтетической смолы.
Для наклейки обоев на бумажной основе в домашних условиях часто применяют клейстер – клейкую сметанообразную массу, приготовленную из картофельного (кукурузного) крахмала или муки. Приготавливают клейстер так: нужное количество крахмала заливают холодной водой, перемешивают до получения жидкой массы без комков и вливают ее тонкой струей в посуду с кипящей водой, непрерывно помешивая до образования однородной массы нужной густоты.
Клеи. Нашей промышленностью выпускается готовый клей КМЦ для наклеивания обоев на бумажной основе, клей “Бустилат” для наклейки пленочных, влагостойких обоев и линкруста.
Инструменты. Для обойных работ требуются самые простые инструменты: ножницы, шнур, отвес (отрезок шнура с небольшим грузом) и кисть.
Подготовка поверхностей для оклеивания. Перед наклейкой обоев поверхность стен и потолков ремонтируют, зачищают все дефекты и проклеивают горячим клейстером, как можно сильнее втирая его в поры поверхности. Затем оклеивают ее тонкой бумагой (обычно газетой), которая предохраняет рисунок обоев от воздействия вредных веществ, выделяемых бетонными и оштукатуренными поверхностями, и несколько выравнивает шероховатость поверхности.
Существует множество вариантов оклейки стен обоями. При отделке в один колер потолок и стены оклеивают обоями одинакового цвета, в два колера – обоями разного цвета.
Филенка – это цветная полоска, подчеркивающая ровность карниза и разницу в цветах окраски.
Бордюр – это полоска шириной 50... 100 мм, цвет которой должен гармонировать с цветами стен.
Фриз – это полоса шириной 200...500 мм.
Гобелен – шириной 600... 1000 мм. Чтобы гобелен, фриз и бордюр выглядели более подчеркнуто, под ними располагают филенку.
Цвет обоев в жилых помещениях обычно зависит от вкуса проживающих. Подбору цвета и рисунка бордюра, фриза, гобелена следует уделять особое внимание.
Чтобы узнать, сколько рулонов обоев требуется, например, для оклейки стен, составляют эскиз комнаты.
Обои нарезают на куски с запасом, который нужен для того, чтобы при оклейке куски обоев, сложенные вместе, давали единый рисунок .
Порядок оклеивания стен обоями.
От одного угла комнаты отмеривают ширину обоев, например 600 мм. На этом расстоянии отмечают с помощью отвеса вертикальную линию, по которой строго вертикально будет наклеено первое полотно обоев. Для этого шнур отвеса натирают мелом, туго натягивают (прижимая его руками к стене возле потолка и пола), немного отводят в сторону от стены и отпускают. Ударяясь о стену, он оставляет на ней свой след.
Полотна обоев укладывают стопкой на чистый пол лицевой стороной вниз и промазывают клейстером. Особенно тщательно следует намазывать кромки обоев.
Оклеивать стены обоями лучше всего вдвоем: один стоит на столе, стремянке или стуле, а второй – на полу. Промазанное клейстером полотно выравнивают по вертикальной линии, прижимают к стене и приглаживают тряпками, следя за тем, чтобы на нем не было складок, морщин, пузырей и плохо приклеенных кромок. За первым полотном наклеивают второе и так далее.
Наклеивать целое полотно в угол не следует, так как оно никогда плотно и прямо не приклеивается из-за того, что угол редко бывает строго вертикальным. Поэтому последнее полотно для угла стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся часть, не заклеенной стены, и перекрыло угол только на 15...30 мм. Первое полотно на второй стене также наклеивают по отмеченной с помощью отвеса вертикальной линии и так, чтобы оно было вплотную к углу.
Выключатели и розетки желательно снять, а после оклейки (при выключенной квартирной электросети) поставить их на место.
При оклейке стен обоями с бордюром или фризом отмечают горизонтальную линию с помощью шнура, проводят клейстером полосу, намазывают клейстером бордюр или фриз и наклеивают его. Оклейку потолков выполняют, стыкуя обои параллельно лучам света из окна, чтобы стыки были менее заметны. Кромки обоев спускают на стены на 50...60 мм, чтобы закрыть углы между потолком и стенами.
Вот стены ровные и готовые  необходимо рассчитать количество рулонов обоев для конкретных комнат. 
Существует формула позволяющая делать это быстро и не ошибаться при покупке, а следовательно экономить семейный бюджет.
ПРИМЕР:
	Условия
	Расчет
	Формула

	Имеется комната 5*6 метров
	Р= 5+5+6+6=22
	

	Высота потолка 2,5 метра 
	h=2.5
	

	Ширина обоев 50 см
	a=0.5
	

	Длина обоев в рулоне 10 метров
	.L=10
	

	Количество полотен равно N:
	22 метра : 0,5 метра = 44 полотна./ 
	N=P/a

	Высота полотна равна  N1
	2,5 метра + 0,1 метра (поправка на выравнивание) = 2,6 метра.\
	N1=h

	Общая длина обоев равна: F
	44 полотна * 2,6 метра = 114,4 метров.
	F=N1 *N

	Количество рулонов равно K:
	114,4 метра : 10 метров= 11,44 рулона ≈12 рулонов
	K=F\L



Ответ: на комнату 5*6 метров потребуется 12 рулонов обоев.
Правила безопасности
Соблюдать осторожность при приготовлении клейстера. Не наклонять лицо близко к горячей воде при вливании в нее жидкой крахмальной массы.
Запрещается работать на приставной лестнице. При оклейке стен обоями нужно пользоваться лестницей-стремянкой, стулом, столом.
После завершения оклейки помещения обоями надо тщательно вымыть руки с мылом.
Практическая работа: «Расчет количества рулонов обоев для  ремонта жилой комнаты»
Карточка задание  1. (пример расчета рулонов обоев) Условные обозначения на  обоях.
1.Вводный инструктаж
1.1. Карточка – задание «Отделка комнаты»
1.2.Разъяснение условий выполнения задания. Запись на доске таблицы необходимой для выполнения данной работы
1.3.Самостоятельное выполнение работы и подсчет результатов
2. Текущий инструктаж
2.1.Целевой обход. Правильность фиксации необходимой информации в тетради. 
IV. Подведение итогов урока
1. Опрос учащихся по вопросам:
1. Какие виды обоев вы знаете?
1. Что такое клейстер? Как его приготовить?
1. Как подготовить стены к оклейке обоями?
1. Назовите последовательность оклейки стен обоями.
2. Заключительное слово учителя. Я думаю, что вы все сегодня убедились, что ремонт квартиры, дома это трудоемкие работы, поэтому необходимо много знать и уметь.
Тестовые задания по разделу “Технология ведения дома”
Ремонт помещений (оклейка стен обоями)
1. Интерьер комнаты не создает:
а) цветовое решение;
б) мебель;
в) комнатные растения;
г) психофизиологическое состояние человека.
2. Обои, которые обрезают по кромкам и наклеивают внахлест:
а) гобеленовые; 
б) простые; 
в) ворсовые;
г) моющиеся;
д) тисненые.
3. Приклеиваемые на стену обои проглаживают:
а) сверху вниз и от центра в стороны;
б) с боков в центр;
в) снизу вверх;
г) от верха к низу.
Вставь пропущенное слово
4. Рулонный отделочный материал с цветными рисунками – … .

Ответы
1. г)
1. б)
1. а)
1. (обои)



















