Тема урока: Оштукатуривание стен по маякам под правило.

Тип урока: урок повторительно-обобщающий.

Учебно-воспитательные цели урока:
· усовершенствовать и закрепить знания, умение и навыки об- учащихся при оштукатуривании стен по маякам под правило;

· расширить интерес обучающихся к избранной профессии;

· дать глубокие и прочные знания для качественного и самостоятельного выполнения задания;

· закрепить знания учащихся по соблюдению правил техники безопасности на рабочих метах.

Формы урока:  работа с тестами; использование плакатов; развитие самостоятельной активности.

Материально-техническое обеспечение урока:
- Плакаты:

Подготовка поверхностей под оштукатуривание;

Провешивание поверхностей;

Устройство марок и маяков;

Набрасывание раствора на поверхность;

Инструменты.

- Тесты различных уровней;

- Плакаты по Т.Б. на рабочих местах;

- Инструменты личного пользования;

- Натуральный материал (глина, песок, вода).

Межпредметная связь:
Материаловедение: т. «Строительные растворы».

Спецтехнология: т. «Подготовка поверхностей», т. «Оштукатуривание поверхностей вручную».

Ход урока
I Организационный момент.
1.1.Проверка санитарно-гигиенического состояния мастерской.
1.2.Проверка списочного состава обучающихся и готовность к уроку.
II Вводный инструктаж.
2.1. Актуализация опорных знаний обучающихся.
2.2. Сообщение темы урока и учебной цели обучающихся.
В ходе урока обучающиеся должны показать:

· применение знаний и умений в работе по ранее изученным темам;

· соблюдение правил техники безопасности при выполнении задания.

2.3. Мотивация важности изучения темы
Правильность выбора подготовки поверхности к оштукатуриванию, провешивания поверхности с установкой марок, приготовления раствора для оштукатуривания поверхности в соответствующих пропорциях, выбора инструмента, способствует овладеванию профессий на высоком уровне, создает положительный имидж для обучающихся, мнение о группе и лицее в целом.

2.4. Методическая цель урока:
Повторение и закрепление ранее изученного материала по теме: «Подготовка и оштукатуривание поверхностей».

Ход и правила игры: «Незнайка в городе строителей»
В игре участвуют обучающиеся одной подгруппы. Игра проходит в четыре тура: три тура на вводном инструктаже и четвертый на заключительном.

Незнайка оказался в городе строителей, где увидел много красивых зданий. Тогда он вспомнил, что знает пословицы и поговорки связанные с трудом. Незнайка решил проверить, сколько же обущающиеся знают таких пословиц и поговорок.

- Итак, мы начинаем I тур «Домашнее задание». Каждый из вас должен был найти и записать пословицы и поговорки о труде. После того, как обучающиеся сдали свое домашнее задание, подсчитывая количество баллов каждого обучающегося. ( Приложение №1)

За десять пословиц и поговорок – 5 баллов, за восемь – 4 балла, за пять – 3 балла.

Незнайка решил зайти в самый красивый дом в городке «Строителей». На 1 этаже он увидел, что рабочие готовят раствор для своей работы. Незнайка заинтересовался и решить выяснить, для каких целей и какой раствор готовят строители. Итак, мы приступаем ко II туру, нужно ответить на два теста. Обучающимся раздают тест №1 и №2, каждый из которых оценивается в 3 балла.( Приложение № 2,3.)

Опрос по тестам позволяет за несколько минут проверить степень усвоения пройденного материала. Подводятся итоги II тура игры.

Пройдя в другое помещение. Незнайка увидел как строители производят оштукатуривание поверхностей стен, и ему хочется выяснить, как вы знаете технологию строительных работ.

Незнайка предлагает вам ответить на теоретические вопросы карточек-заданий.

Итак, мы приступаем к III туру по проверке теоретических знаний.

Отвечая на вопросы карточек, обучающиеся готовятся к успешному выполнению учебно-производственных заданий на уроке. При этом обучающиеся повторяют правила организации труда, рабочего места, правила безопасности, обосновывают порядок выполнения учебно-производственных работ.(Приложение №4).

Подведение итогов III тура по карточкам каждый ответ обучающегося оценивается в 2 балла.

2.5. Формирование профессиональных знаний, умений и навыков.
Обучающимся предлагается самостоятельно подготовить и отштукатурить поверхность стен.

Последовательность самостоятельной работы:

1. Выбор и подготовка инструмента;

2. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию;

3. Провешивание поверхностей и установка марок;

4. Приготовление раствора;

5. Оштукатуривание поверхностей под правило.

Обучающимся предлагается занять свои рабочие места и приступить к выполнению работы.

III Текущий инструктаж.
IV Заключительный инструктаж.
Обучающиеся обсуждают качества каждой выполненной работы, отмечают положительные и отрицательные моменты.

4.2. Оценка работ обучающихся.
4.3. Обсуждение индивидуальных ошибок в работе, причин их возникновения.
4.4. Демонстрация работ, выполненных с отличным качеством.
4.5. Выдача задания на следующий урок.
4.6. Уборка рабочих мест и мастерской.
Карточка-задание. (приложение №2)
1. Как подготовить кирпичную поверхность?
ответ: кирпичную поверхность очищают металлической щеткой от пыли и грязи, если кладка не пустошовка, то выбирают шов на глубину 10 мм и смачивают водой.

2. Как подготовить поверхность из шлакоблочного кирпича?
ответ: на шлакоблочной поверхности делают насечку (топором, бучардой), затем очищают металлической щеткой от пыли и грязи и смачивают водой.

3. Как подготовить бетонную поверхность?
ответ: на шлакоблочной поверхности делают насечку отбойным молотком или крепят металлическую сетку, очищают от пыли и грязи и смачивают водой.

4. Как подготовить деревянную поверхность?
ответ: доски шириной более 10 см накладывают и забивают клинья. На стены крепят мешковину или войлок, для уменьшения звукопроводности и теплопроводности. Затем набивают простильную и входную дранку под углом 45( к полу. Расстояние между рядами 5-6см.

5. Из каких слоев состоит улучшенная штукатурка?
ответ: Улучшенная штукатурка состоит из 3 слоев. 1- обрызг, 2 – грунт, 3 – накрывка.

6. Чем отличается простая штукатурка от улучшенной?
ответ: простая штукатурка состоит из 2 слоев, а улучшенная – из 3 слоев.

7. Какой инструмент применяется при подготовки поверхности?
ответ: для подготовки поверхности применяют следующие инструменты: штукатурный молоток, кирочка, зубило, троянка, бучарда, ножницы по металлу, кисть, металлическая щетка.

8. Какой инструмент применяют для провешивания поверхностей?
ответ: для провешивания поверхностей применяют следующие инструменты: штукатурный молоток, отвес, шнур, уровень, правило, гибкий уровень.

9. Какие инструменты применяют для нанесения и разравнивания раствора?
ответ: для нанесения и разравнивания раствора на поверхность применяют след. инструменты: штукатурная лопатка, ковш, сокол, полутерок, терка.

10. Как приготовить глиняный раствор?
ответ: глину накладывают в емкость, заливают ее водой и оставляют на сутки. После этого ее перемешивают до сметанообразного состояния и процеживают через сито. Затем добавляют просеянный песок. Количество песка завивсит от жирности глины.

11. Как приготовить известковый раствор?
ответ: гашеную известь разводят водой до сметанообразного состояния и процеживают через сито. Затем добавляют просеянный песок и перемешивают до однородного состояния.

12. Как приготовить цементный раствор?
ответ: берут песок и цемент в определенных пропорциях и перемешивают. Затем сухую смесь затворяют водой.

