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   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ОГЭ по физике № 12

9 класс

1.Рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, вращающий его по часовой стрелке, … моменту силы, вращающей его против часовой стрелки.

А) прямо пропорционален

Б) обратно пропорционален

В) равен

2.Неподвижный блок…

А) дает выигрыш в силе в 4 раза

Б) не дает выигрыша в силе

В) дает выигрыш в силе в 2 раза

3.С помощью рычага рабочий поднимает груз массой 200 кг. Какую силу он прикладывает к большему плечу рычага длиной 2 м, если меньшее плечо равно 0,5 м?

А)200 Н

Б)500 Н

В)400 Н

4.Груз весом 1000 Н с помощью рычага поднят на высоту h. При этом к рычагу приложена сила 200 Н.

Определите выигрыш в силе.

А) в 5 раз

Б) в 10 раз

В) в 2,5 раза

5.При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 100 Н, а на большее – 10 Н. Длина меньшего плеча – 4 см. Длина большего плеча равна …

А)10 см 

Б)40 см

В)20 см

6.КПД – это …

А) произведение полезной и полной работы

Б) разность полной и полезной работ

В) отношение полезной работы к полной

7.Простой механизм – это …

А) устройство, служащее для преобразования направления и величины (модуля) силы. 

Б) прибор для измерения силы или момента силы

В) устройство, служащее для определения силы

8.Твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной опоры, называется?

А) рычаг

Б) наклонная плоскость

В) клин

9.КПД характеризует …

А) точность системы

Б) эффективность системы

В) величину системы

10.Поршень …

А) позволяет использовать энергию расширяющихся нагретых газов или пара.

Б) используется на транспорте и в зубчатых передачах
В) Используется в копье, лопате, пуле и др.

11.КПД обозначается буквой…

А) h
Б) n
В) η 
