Автор: Трусов А. А., учитель физики 
   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ОГЭ по физике № 222

9 класс

1. Как изменяется внутренняя энергия пара или газа при рас​ширении? Изменение какой физической величины свидетель​ствует об этом?

1) Уменьшается; массы
2) Увеличивается; температуры
3) Уменьшается; температуры

2. Машины, в которых внутренняя энергия топлива превращает​ся во внутреннюю энергию газа или пара, а затем в механиче​скую энергию, называют …
1) гидравлическими машинами
2) тепловыми двигателями
3) простыми механизмами

3. Какой тепловой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания?

1) Который имеет внутреннюю камеру сгорания топлива
2) У которого топливо сгорает внутри рабочего цилиндра дви​гателя
3) Для которого используется жидкое топливо, вводимое не​посредственно в двигатель

4. Из последовательности каких четырех тактов состоит каждый цикл работы двигателя внутреннего сгорания?
1) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск
2) Впуск, сжатие, воспламенение, выпуск
3) Впуск, воспламенение, рабочий ход, выпуск

5. Зачем для работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания нужен маховик на его валу?
1) Чтобы маховик во время рабочего хода запасал энергию, нужную для работы двигателя внутреннего сгорания
2) Чтобы маховик вращал вал двигателя в интервалах време​ни между рабочими ходами
3) Чтобы, получив энергию во время рабочего хода и враща​ясь затем по инерции, маховик поворачивал вал двигателя для осуществления других тактов цикла его работы
6. Паровая (газовая) турбина — вид теплового двигателя
1) приводимого в движение струями пара (газа), давящими на лопатки дисков, находящихся на его валу
2) для которого характерны все пункты 1, 2, 3
3) без поршня и системы зажигания топлива
7. Наличие каких составных частей обязательно для работы те​плового двигателя?
1) Нагревателя, рабочего тела, холодильника

2) Камеры сгорания топлива или парового котла с топкой
3) Отвода отработанного пара или газа
8. Какая физическая величина характеризует экономичность двигателя?
1) Произведенная двигателем механическая работа
2) Его мощность
3) Коэффициент полезного действия двигателя

9. Коэффициент полезного действия — это физическая величина равная …
1) совершенной двигателем полезной работе
2) отношению произведенной двигателем полезной работы к полученной от нагревателя энергии
3) количеству теплоты, выделенной при сгорании топлива

10. Определите КПД двигателя внутреннего сгорания, который производит 46 × 106 Дж полезной работы, затрачивая 3 кг бен​зина.
1) 27%
2) 30%
3) 33,3%


