Автор: Трусов А. А., учитель физики 
   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ОГЭ по физике № 408
9 класс

1. Поезд шел половину времени t со скоростью 
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 а половину времени – со скоростью Средняя скорость поезда 

А) 45км/ч;

В) 60км/ч;

С) 40км/ч;

Д) 50км/ч;

Е) 42км/ч.
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Вектор магнитной индукции направлен всегда так, как сориентирована свободно вращающаяся магнитная стрелка в магнитном поле. Единица измерения магнитной индукции в системе СИ:   
             Вектор магнитной индукции является характеристикой магнитного поля...

1) Энергетической

2) Силовой

3) Гравитационной

4) Энергетической и силовой
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Контур, помещенный в однородное магнитное поле, пронизывается магнитным потоком (потоком векторов магнитной индукции). Если вектор магнитной индукции перпендикулярен площади контура, то магнитный поток максимальный. Чтобы увеличить магнитный поток (рис.6), нужно:
1) Алюминиевую рамку заменить железной

2) Поднимать рамку вверх

3) Взять более слабый магнит

4) Усилить магнитное поле

4. Явление всемирного тяготения заключается в том, что:
1) Все тела во Вселенной имеют вес

2) Между всеми телами во Вселенной действуют силы притяжения

3) Между всеми телами во Вселенной действуют электрические силы

4) Между всеми телами во Вселенной действуют магнитные силы

5. А. С. Попов 1897 году проводил опыты по радиосвязи между кораблями. Радиопередатчик был установлен на верхнем мостике транспорта «Европа», стоявшем на якоре, а радиоприемник – на крейсере «Африка». Во время опытов, когда между кораблями попадал крейсер «Лейтенант Ильин», взаимодействие приборов прекращалось, пока суда не сходили с одной прямой линии, что натолкнуло на мысль о применении радиоволн для обнаружения движущихся объектов. Радиолокацией называется обнаружение и определение местонахождения объектов с помощью радиоволн. На каком свойстве радиоволн основана радиолокация?
1) Преломление

2) Отражение

3) Прямолинейное распространение

4) Интерференция

6. Уравнение координаты автомобиля х = 100+4t-3t2, где координата х - в м, время t - в сек. Координата автомобиля в начальный момент времени равна

А) -6 метров;

В) -3 метров; 

С) 3 метра; 

Д) 4 метра;

Е) 100 метров.
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