Автор: Трусов А. А., учитель физики 
   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ОГЭ по физике № 432

9 класс

1. Чтобы вычислить давление жидкости на дно сосуда, надо знать: 

А) плотность и высоту столба жидкости;

В) вес и высоту столба жидкости;

С) вес и объем жидкости;

Д) площадь дна сосуда;

Е) объем сосуда.

2. Станок весом 14000 Н имеет площадь опоры 2 м2. Давление станка на фундамент:

А) 2800 Па;

В) 700 Па

С) 28000 П

Д) 7000 Па;

Е) 280 Па.

3. Какой тепловой двигатель называют двигателем внутреннего сгорания?

1) Который имеет внутреннюю камеру сгорания топлива
2) У которого топливо сгорает внутри рабочего цилиндра дви​гателя
3) Для которого используется жидкое топливо, вводимое не​посредственно в двигатель

4. Из последовательности каких четырех тактов состоит каждый цикл работы двигателя внутреннего сгорания?
1) Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск

2) Впуск, сжатие, воспламенение, выпуск
3) Впуск, воспламенение, рабочий ход, выпуск


5. Зачем для работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания нужен маховик на его валу?

1) Чтобы маховик во время рабочего хода запасал энергию, нужную для работы двигателя внутреннего сгорания
2) Чтобы маховик вращал вал двигателя в интервалах време​ни между рабочими ходами
3) Чтобы, получив энергию во время рабочего хода и враща​ясь затем по инерции, маховик поворачивал вал двигателя для осуществления других тактов цикла его работы

6. Паровая (газовая) турбина — вид теплового двигателя

1) приводимого в движение струями пара (газа), давящими на лопатки дисков, находящихся на его валу
2) для которого характерны все пункты 1, 2, 3

3) без поршня и системы зажигания топлива

7. Атмосферное давление на пол комнаты 100 кПа. Определить давление атмосферного воздуха на стену и потолок комнаты.

А) 50 кПа на стену, 50 кПа на потолок;

В) 100 кПа на стену и потолок;

С) 0 кПа и на стену, и на потолок;

Д) 0 кПа на стену, 100 кПа на потолок;

Е) 100 кПа на стену, 0 кПа на потолок.

