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   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ОГЭ по физике № 471

9 класс
1. К ультразвукам относятся звуки,

А) частота которых меньше 20 Гц; 

В) частота которых находится в интервале от 20 до 20000Гц;

С) частота которых больше 20000Гц;

Д) интенсивность которых превышает порог слышимости;

Е) частота которых меньше 200Гц.

2. Равноускорено движущееся тело за 2 с прошло путь 10 м, двигаясь с ускорением 2 м/с2. Определить скорость тела в момент времени t=1 с.

А) 4 м/с

B) 2 м/с

C) 5 м/с

D) 7 м/с

E) 2,5 м/с

3. Во сколько раз отличаются тормозные пути двух тел, если скорость с которой начало тормозить первое тело в 4 раза больше скорости второго, а его ускорение в 2 раза меньше ускорения второго тела?

А) Тормозной путь первого тела в 32 раза больше второго.

B) Тормозной путь первого тела в 32 раза меньше второго.

C) Тормозной путь первого тела в 8 раз больше второго.

D) Тормозной путь первого тела в 8 раз меньше второго.

E) Тормозной путь первого тела в 2 раза больше второго.

4. Атмосферное давление возросло. На большую или меньшую высоту сможет поднять теперь воду поршневой насос?

1) На большую
2) На меньшую
3) На ту же высоту

5. Каково соотношение действующих на поршни гидравлической машины сил и площадей этих поршней? Из каких закономерностей следует это соотношение?

1) F2/F1 = S2/S1; из закона сообщающихся сосудов
2) F2/F1 = S2/S1; из закона Паскаля и равновесия жидкости
3) F2/F1 = S2/S1; из закона Паскаля и равенства давлений (р1 = р2) в жидкости, находящейся в равновесии
6. Гидравлический пресс применяется, например, для

1) обжима металлических заготовок деталей
2) подъёма воды из затопленной шахты
3) накачивания шин тяжёлых самосвалов

7. Сила, возникающая между приводным ремнем и шкивом при его движении, является силой

А) натяжения.

В) трения скольжения.

С) трения качения.

D) упругости.

Е) трения покоя.

