Тренировочный тест по физике 9 класс. №22
1. Удельная теплоёмкость стали равна 500 Дж/кг·°С. Что это означает?

А. при охлаждении 1 кг стали на 1 °С выделяется энергия 500 Дж

Б. при охлаждении 500 кг стали на 1 °С выделяется энергия 1 Дж

В. при охлаждении 1 кг стали на 500 °С выделяется энергия 1 Дж

Г. при охлаждении 500 кг стали на 1 °С выделяется энергия 500 Дж

2. Равным массам воды, спирта и керосина сообщили одинаковое количество теплоты. Какая из жидкостей нагреется до более высокой температуры? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг·0С, спирта 2500 Дж/кг·0С, керосина 2100 Дж/кг·0С.

А. Вода. 

Б. Спирт.


В. Керосин.


Г. Все жидкости нагреются до одинаковой температуры.

3. После того как пар, имеющий температуру 120 °С, впустили в воду при комнатной температуре, внутренняя энергия

А. и пара, и воды уменьшилась

Б. и пара, и воды увеличилась

В. пара уменьшилась, а воды увеличилась

Г. пара увеличилась, а воды уменьшилась

4. Алюминий, медь и железо нагрели до температуры плавления. Какому из металлов потребуется большее количество теплоты для плавления, если их массы одинаковы? (Удельная теплота плавления алюминия 390 кДж/кг, меди 210 кДж/кг, железа 270 кДж/кг).

А. Алюминию. 

Б. Меди.


В. Железу. 

Г. Всем металлам одинаково.

5. При охлаждении столбика спирта в термометре

А. увеличивается среднее расстояние между молекулами спирта

Б. уменьшается объём каждой молекулы спирта

В. увеличивается объём каждой молекулы спирта

Г. уменьшается среднее расстояние между молекулами спирта

6. Тело движется равномерно по окружности. Как изменится его центростремительное ускорение при увеличении скорости равномерного движения в 2 раза?
1) Увеличится в 2 раза

2) Не изменится

3) Уменьшится в 2 раза

4) Увеличится в 4 раза

7. Сила, действующая со стороны магнитного поля на проводник с током, называется силой Ампера в честь французского ученого Андре-Мари Ампера. Используя какое правило можно определить направление силы Ампера?
1) Правило правой руки

2) Правило левой руки

3) Правило Ленца
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Вектор магнитной индукции направлен всегда так, как сориентирована свободно вращающаяся магнитная стрелка в магнитном поле. Единица измерения магнитной индукции в системе СИ:   
             Вектор магнитной индукции является характеристикой магнитного поля...

1) Энергетической

2) Силовой

3) Гравитационной

4) Энергетической и силовой
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Контур, помещенный в однородное магнитное поле, пронизывается магнитным потоком (потоком векторов магнитной индукции). Если вектор магнитной индукции перпендикулярен площади контура, то магнитный поток максимальный. Чтобы увеличить магнитный поток (рис.6), нужно:
1) Алюминиевую рамку заменить железной

2) Поднимать рамку вверх

3) Взять более слабый магнит

4) Усилить магнитное поле

10. Явление всемирного тяготения заключается в том, что:
1) Все тела во Вселенной имеют вес

2) Между всеми телами во Вселенной действуют силы притяжения

3) Между всеми телами во Вселенной действуют электрические силы

4) Между всеми телами во Вселенной действуют магнитные силы

11. А. С. Поповв 1897 году проводил опыты по радиосвязи между кораблями. Радиопередатчик был установлен на верхнем мостике транспорта «Европа»,стоявшем на якоре, а радиоприемник – на крейсере «Африка». Во время опытов, когда между кораблями попадал крейсер «Лейтенант Ильин», взаимодействие приборов прекращалось, пока суда не сходили с одной прямой линии, что натолкнуло на мысль о применении радиоволн для обнаружения движущихся объектов. Радиолокацией называется обнаружение и определение местонахождения объектов с помощью радиоволн. На каком свойстве радиоволн основана радиолокация?
1) Преломление

2) Отражение

3) Прямолинейное распространение

4) Интерференция

