Тренировочный тест по физике 10 класс. №28
1. Какие места катушки с током называют полюсами? Сколько их у каждой катушки?

1) Находящиеся в средней части катушки; столько, сколько витков провода в этой части
2) Расположенные в средней части катушки; один — северный
3) Находящиеся вблизи концов катушки; два — северный и южный
4) Концы катушки; два — северный и южный

2. На каком рисунке направление магнитных линий магнитного поля катушки с током показано правильно?
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3. Как изменить магнитное поле катушки с током, имея в сво​ем распоряжении железный стержень, диаметр которого чуть меньше диаметра ее отверстия? Как оно изменится при этом?

1) Положить стержень рядом с катушкой; усилится
2) Вставить стержень в катушку; ослабнет
3) Вставить стержень в катушку; усилится
4) Подвесить стержень над катушкой; усилится

4. Как взаимодействуют одноименные полюсы магнитов?

1) Отталкиваются друг от друга
2) Притягиваются друг к другу
3) Они не взаимодействуют
4) Отталкиваются только тогда, когда находятся очень близко друг от друга

5. Где находится южный магнитный полюс Земли?

1) Там, где расположен ее южный географический полюс
2) Там, где находится северный географический полюс Земли
3) Вблизи северного географического полюса нашей планеты
4) Вблизи ее южного географического полюса

6. Какой из представленных здесь рисунков соответствует кар​тине магнитного поля при взаимодействии разноименных по​люсов магнита?
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7. За направление вектора напряженности электростатического поля принято:

A. направление вектора силы, действующей на точечный положительный заряд, помещенный в поле

B. направление вектора силы, действующей на точечный отрицательный заряд, помещенный в поле

C. направление вектора скорости положительного точечного заряда, который перемещается под действием поля

8. Физическая векторная величина, определяемая отношением силы, с которой электростатическое поле действует на положительный электрический заряд, к числовому значению этого заряда, называется:

A. напряженностью электростатического поля

B. потенциалом электростатического поля

C. плотностью энергии электростатического поля

9. Физическая скалярная величина, определяемая отношением работы электростатических сил при перемещении электрического заряда из одной точки поля в другую к числовому значению этого заряда, называется:

A. напряженностью электростатического поля

B. потенциалом электростатического поля

C. плотностью энергии электростатического поля

10. Из приведенных ниже утверждений выберите определение единицы заряда в СИ.

A. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 мин при силе тока 1 А

B. Один кулон – это заряд, проходящий через поперечное сечение проводника за 1 с при силе тока 1 А

C. Один кулон – это заряд, проходящий через единицу площади поперечного сечения проводника за 1 с при силе тока 1 А

11. Какое из приведенных ниже утверждений является определением ЭДС источника тока?

A. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного положительного заряда внутри источника тока

B. ЭДС численно равна работе, которую совершают сторонние силы при перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи

C. ЭДС численно равна работе, которую совершают электростатические силы при перемещении единичного положительного заряда на внешнем участке цепи

