Тренировочный тест по физике 10 класс. №45
1. На паспорте электроплитки имеется надпись: "0,55 кВт, 220 В". Чему равна сила тока при указанном напряжении?

1) 2,5 А

2) 58,4 А

3) 0,25 А

4) 5 А

2. Удельная теплоёмкость стали 460 Дж/(кг∙°С), а олова – 230 Дж/(кг∙°С). Если температура 4 кг олова уменьшится на 2°С, то количества теплоты, которое при этом выделится, будет достаточно, чтобы температура 2 кг стали увеличилась на ...

1) 6 0С

2) 4 0С

3) 2 0С

4) 3 0С

3. На что расходуется энергия, подводимая к жидкости при кипении?

1) На образование пара

2) На повышение температуры жидкости

3) На повышение температуры пара

4) На образование и рост пузырьков пара
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Как изменится показание амперметра при перемещении ползунка реостата влево (смотри рисунок)? 
1) Увеличится

2) Уменьшится

3) Не изменится

5. Найдите площадь поперечного сечения алюминиевого провода длиной 500 м, имеющего сопротивление 7 Ом. Удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом·мм2/м.

1) 0,2 мм2
2) 2 мм2
3) 0,4 мм2
4) 4 мм2
6. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 10 кг меди на 1 °C? 

Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг °C.
а) 40 Дж;              

б) 400 Дж;                   

в) 4000 Дж;              

 г) 40000 Дж. 

7. Проводник обладает сопротивлением 80 Ом. Какое количество теплоты выделится в нем за 10 с при силе тока 0,3 А?

а) 7,2 Дж;               

б) 72 Дж;               

в) 720 Дж;              

г) 72 кДж.

8.  В проводнике сопротивлением 15 Ом сила тока равна 0,4 А. Какова мощность электрического тока в нем? Чему равна работа тока в этом проводнике, совершенная за 10 мин?

а) 2,4 Вт; 1,44 кДж       

б) 6 Вт; 3,6 кДж        

в) 6 Вт; 60Дж        

г) 2,4 Вт; 24 Дж               

9. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. Чему равно их общее сопротивление?

а) 60 Ом;           

б) 250 Ом;           

в) 50 Ом;            

г) 125 Ом.

