ФИ _____________________________
1. Как называются исследования грунтов, необходимые при строительстве ГЭС?
А) гидрологические	Б) геодезические	В) геологические	Г) геотехнические
2. Каков диаметр рабочего колеса Красноярской ГЭС?
А) 7,5 м		Б) 12м		В) 20,3м		Г) 100м
3. Где устанавливают рабочее колесо на ГЭС?
А) на плотине	Б) в машинном зале		В) в шлюзовом отсеке		Г) в водоприемнике
4. Основные элементы мостового крана (выберите все верные варианты):
А) рельсы			Б) тележка			В) стрела	
Г) металлоконструкция	Д) механизм передвижения
5. На сколько выросла мощность гидроагрегата после замены ротора на Иркутской ГЭС в 2019 году?
А) 22,95 МВт		Б) 105,7 МВт		В) 500 МВт		Г) 275,5 МВт
6. Для равномерного поступления воды по всему периметру направляющего аппарата гидротурбины используется:
А) ленточная камера			Б) спиральная камера
В) мостовая камера			Г) шлюзовая камера
7. Каковы особенности турбин Каплана (поворотно-лопастных)? (выберите все варианты)
А) лопасти могут прокручиваться вокруг своей оси, благодаря этому регулируется ее мощность
Б) это активная турбина			В) это реактивная турбина
Г) мощность потока можно регулировать с помощью лопастей направляющего аппарата
Д) в начале поток воды направлен радиально от направляющего аппарата к валу, а после уже по оси		Е) по принципу работы такой вид турбин можно сравнить с водяной мельницей
8. Какие машины обычно перемещают разные механизмы и детали (электромоторы, затворы шлюзов и другие) верхней части плотины также, как и в машинном зале ГЭС?
А) вертолетные установки 			Б) башенные краны
В) портальные краны			Г) грузовики
9. В конструкцию шлюза входят (выберите все верные варианты):
А) камера 		Б) трансформатор 		В) громоотвод 			Г) водовод 
Д) турбина 		Е) причальные стенки 		Ж) ворота 			З) бьеф  
10. Вес воды, вытесняемый судном при максимально допустимом погружении, называется:
А) осадка 			В) ватерлиния
Б) водоизмещение		Г) остойчивость
------------
1. Перечислите, из каких частей состоит ГЭС: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Из чего состоит гидроагрегат? _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Что такое турбина ГЭС? Из каких частей она состоит? _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Какие типы турбин используются на ГЭС? _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Что такое бьеф? ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
--------------
1. Водосливная плотина Волжской ГЭС во время паводков пропускает каждую секунду объем воды, равный 45 000 м3. Зная, что высота плотины 25 м, определите мощность водяного потока.





2. Электрическая лампа мощностью 40 Вт светит 10 ч. Какая масса воды должна пройти через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) для обеспечения работы лампы? Высота плотины 20 м, КПД ГЭС равен 90%.





3. Мощность Саяно−Шушенской ГЭС равна 64∗106 кВт. Считая, что КПД тепловых электростанций составляет 37%, определите, сколько условного топлива сэкономит эта ГЭС за сутки. Удельная теплота сгорания условного топлива 30∗106 Дж/кг.
