Технологическая карта урока «Постоянный электрический ток»
Дата 25.04.2015
Преподаватель: Сарина Ольга Викторовна
Форма (вид) занятия: лекция
Тип занятия: урок изучения новой темы
Цели занятия:
Дидактические:  обобщение и углубление знаний студентов об электрическом токе, о направлении и условиях существования тока, о действиях тока, о силе тока
Воспитательные:  воспитание профессионально значимых качеств: самостоятельности, ответственности, точности, творческой инициативы
Развивающие:  развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, проектировочных, конструктивных.
 Методические: применение методики организации лекционного занятия, информационно-коммуникативных технологий
Перечень общих и профессиональных компетенций, приобретенных студентами в ходе занятия:
·        владение креативными навыками: применение знаний в жизни, владение приемами решений учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях;
·         умение отличать факты от домыслов, использование вероятностных, статистических и иных методов познания;
·        наличие  информационной культурой, анализ и оценка  информации;
·        проведение анализа информации по данной теме занятия
Межпредметная связь:  математика, химия, электротехника 
Внутрипредметная связь: темы «Электрический ток в различных средах», «Явления электромагнитной индукции», «Переменный ток»
ОСНАЩЕННОСТЬ УРОКА
Оборудования: компьютерное обеспечение, презентации, раздаточный материал, видеофрагменты
Литература:  
Основная: 1 .Физика 10 класс: Учеб. для общеобразоват. учреждений Г. Я. Мякишев. Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский М.: Просвешение, 2011. – 405 с.
 2.Интернет-ресурсы
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ХОД ЗАНЯТИЯ
 
	№
	Элементы занятия и учебные вопросы
	Доп
 

	I.
	Организационный момент. Перекличка, проверка готовности к уроку.
	 

	II.
	Постановка цели. Актуализация знаний студентов (связывает содержание нового материала предыдущим и позволяет вовремя ликвидировать пробелы)
На предыдущих лекциях были рассмотрены основные вопросы электростатики. Явления и процессы, связанные с движением электрических зарядов, составляют особую часть учения об электричестве - электродинамику
Повторим материал данной темы. Напишем с вами физический диктант.
1. Наука о свойствах и закономерностях поведения особого вида материи – электрического поля, называется ________________. 
2. Существует  два рода электрических зарядов: __________ и _________.
3. Если приблизить два положительно заряженных тела, они ___________. 
4. Если приблизить два тела, с разными зарядами, то они _____________.
5. Какие элементарные частицы вы знаете? 
6. Кем установлен основной закон электростатики? 
7.  Прибор для обнаружения зарядов называется _________________. 
8.  Сформулируйте основной закон электростатики ________________, и запишите формулу. 
А сейчас послушайте небольшое четверостишье
Бегу, бегу по проводам, 
И нет меня бытрее!
Тепло и свет несу я вам
И делать все умею!
Как вы думаете, о чем сегодня пойдет речь?
	 

	III
	Изучение теретического материала. (по слайдам презантации)
Составляем опорный конспект:
· Что такое электрический ток.
· Условия существования непрерывного электрического тока.
· Какие бывают источники тока. 
· Сила тока 
· Действие тока.

Электрический ТОК–это направленное (упорядоченное) движение заряженных частиц. 
· Для возникновения и существования электрического тока необходимо наличие свободных заряженных частиц и силы, создающей и поддерживающей их упорядоченное движение. Обычно такой силой является сила, действующая на заряженные частицы со стороны электрического поля. 
· За направление тока условно принимают то направление, в котором должны двигаться положительные заряды. 

Источники тока
Чтобы в проводнике электрический ток существовал длительное время, необходимо все это время поддерживать в нем электрическое поле.
Электрическое поле в проводниках создается и может длительное время поддерживаться источниками электрического тока.
В любом источнике тока постоянно совершается работа по разделению положительно и отрицательно заряженных частиц. Эти частицы накапливаются на полюсах источника тока. (положительная клемма, отрицательная клемма)

Сила тока
Если через поперечное сечение проводника за любые равные промежутки времени проходят равные заряды, говоря, что по этому проводнику течет постоянный ток

Физическую величину, равную отношению заряда q, перенесенного через поперечное сечение проводника за промежуток времени t, к этому промежутку времени, называют силой тока
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А сейчас работаем самостоятельно и заполняем таблицу.

	 

	IV.
	Обобщение теоретического материала, выделение главного. А теперь посмотрим как вы усвоили материал. Ответь на вопросы.
1. Что называется электрическим током?
2. Что может заставить заряженные частицы упорядоченно двигаться?
3. Как можно создать электрическое поле?
 
	 

	V.
	Домашнее задание
· Параграфы 109-110 Вопросы 
· Индивидуальное задание. Выполнить конспект на тему: «Применение постоянного электрического тока в промышленности и на транспорте» 
	 

	VI.
	Итог урока. Рефлексия в форме неоконченных фраз и вопросов.
Сегодня на уроке я научился …

Сегодня мне было интересно …

Мне не понравилось…
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[lBUXEeHne yacTuL B NPOBOAHMUKE Mbl HEMOCPEACTBEHHO HE BMOUM. O
Hann4mm arnekTpu4eckoro Toka NpuxoanTCA CYAUTb NO TEM OEUCTBUAM UIN
ABNEHUAM, KOTOPbIE €ro CONpPOBOXAatoT.

Bo-nepBeblIx, MposodHUK, 1o KOMOopOMY meqém MoK, Hazpesaemcs.

Bo-BTOpbIX, 37EKMpPUYECKUTl MOK MOXem USMEeHSMb XUMUYECKUL
cocmag MposooHLKa, HanpuUMep BbLILENATb €r0 XUMWUYECKME COCTaBHbIe
yacTu (Meab 13 pacTeopa MefHoro Kyrnopoca u T.4,.).

B-TpeTbux, Mok okassbisaem cuiosoe 8o3delicmsue Ha cocedHue MOoKU
U HamazHu4YeHHble mena. 31O OeWCTBME ToKa HasblBAeTCH MacHUMHbIM.
Tak, marHWTHasi cTpernka BGMW3M NPOBOLHMKA C TOKOM MOBOpaYMBaETCS.
MarduTHoe peicTBMe TOKa B OTNMYME OT XUMWUYECKOTO W TEMnoBOro
ABMAETCA OCHOSHLIM, MaK KaKk [possnaemca y ecex 6e3 LCKMoYeHus
IposooHUKOs.  XAMWYECKoe [edcTBue Toka Habrofaetcs b Y
pacTBOPOB W pacrnaBoB SMEKTPONWTOB, @ HarpeBaHWe OTCYTCTBYeT Y
' CBEPXMPOBOLAHMUKOB.





