	Неделя:
	
	День:
	ФИО:

	Тема занятия:
	Моторы и датчики.

	Общие цели:
	Большой и средний мотор.
Датчик цвета, ультразвуковой датчик, датчик касания, гироскопический датчик.
Подключение моторов и датчиков. Подключение EV3 к компьютеру.

	Ожидаемый результат:
	Уровень А: Знают назначение большого и среднего мотора, назначение датчиков входящих в комплект Lego EV3, способы подключения моторов и датчиков к микроконтроллеру EV3;
Умеют различать моторы и датчики друг от друга и подключать моторы и датчики к микроконтроллеру EV3;
Уровень В: Знают назначение большого и среднего мотора и их основные характеристики, назначение датчиков входящих в комплект Lego EV3, их основные характеристики и режимы работы, способы подключения моторов и датчиков к микроконтроллеру EV3;
Умеют подключать моторы и датчики к микроконтроллеру EV3;
Уровень С:

	Ключевые идеи:
	Большой и средний мотор, подключение моторов к микроконтроллеру EV3, порты вывода, датчик цвета, датчик касания, ультразвуковой датчик, гироскопический датчик, подключение датчиков к микроконтроллеру EV3, порты вывода, подключение микроконтроллера к компьютеру.

	План занятия:

	№
	Время
	Цель
	Деятельность учителя
	[bookmark: _GoBack]Деятельность учащихся
	Формативное оценивание

	1
	1 мин
	Организационный момент
	Приветствие, проверка готовности учащихся к уроку.
	Приветствие 
	

	2
	9 мин
	Актуализация знаний
(повторить материал, пройденный при изучении темы 1.4)
	Тест по теме «1.4 Модуль EV3» (Включение и выключение EV3, индикаторы и кнопки, порты) приложение 1.
	Индивидуальная работа с тестовым заданием, 
	

	3
	10 мин
	Основной материал
(сформировать представление о назначении электронных компонентов (моторов и датчиков) входящих в комплект Lego EV3,)
	Демонстрация слайдов, рассказ
Большой мотор:
Большой мотор — это мощный «умный» мотор. В нем есть встроенный датчик вращения с разрешением 1 градус для точного контроля. Большой мотор оптимизирован для выполнения роли приводной платформы в ваших роботах.
Средний мотор:
Средний мотор также имеет встроенный датчик вращения (с разрешением 1 градус), но он меньше и легче, чем большой мотор. Это означает, что он способен реагировать быстрее, чем большой мотор.
Датчик цвета:
Датчик цвета — это цифровой датчик, который может определять цвет или яркость света, поступающего в небольшое окошко на лицевой стороне датчика. Этот датчик может работать в трех разных режимах: в режиме «Цвет», в режиме «Яркость отраженного света» и в режиме «Яркость внешнего освещения».
Датчик касания:
Датчик касания — это аналоговый датчик, который может определять, когда красная кнопка датчика нажата, а когда отпущена. Это означает, что датчик касания можно запрограммировать для действия в зависимости от трех условий: нажатие, отпускание и щелчок (нажатие и отпускание).
Ультразвуковой датчик:
Ультразвуковой датчик — это цифровой датчик, который определяет расстояние до находящегося перед ним объекта.
Он делает это, посылая звуковые волны высокой частоты и измеряя время, за которое звук отразится назад к датчику.
Гироскопический датчик:
Гироскопический датчик — это цифровой датчик, который обнаруживает вращательное движение по одной оси. 
	Прослушивание
Запись в тетрадь краткого конспекта
	

	
	15 мин
	Практическая часть (работа в парах)
	Заполнить таблицу, используя раздаточные материалы из руководства пользователя.
	Название устройства
	Основные функции
	Режимы работы
	Возможности 

	
	
	
	



	Дети заполняют таблицу, после чего демонстрируют всем остальным группам основные характеристики своих устройств.
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	Подключение моторов и датчиков к микроконтроллеру, проверка работоспособности моторов и датчиков по заранее написанным программам
	Дети работают с моторами и датчиками самостоятельно подключая их к микроконтроллеру и выполняя загруженные в память программы 
	

	Ресурсы
	

	Последующая работа, домашнее задание:
	Придумать, как можно применить датчики в работе образовательного робота

	Заметки по занятию, рефлексия
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