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Тест № 6 «Система питания дизельного двигателя»
Целью настоящих тестов является закрепление студентами знаний, полученных при изучении теоретического материала по теме «Система питания дизельного двигателя», входящей в состав МДК 01.02 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» профессии 23.01.03 «Автомеханик». Тесты составлены в соответствии с требованиями программы профессионального модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» по профессии 23.01.03 «Автомеханик», 1 курс.

1. К какому типу  двигателей относятся дизельные?
а) двигатели внутреннего  смесеобразования
[bookmark: _GoBack]б) двигатели внешнего смесеобразования
в) двигатели с принудительным воспламенением горючей смеси    

2. Укажите назначение форсунки.      
а) регулирует угол опережения  впрыскивания топлива
б) регулирует цикловую подачу топлива 
в) обеспечивает  впрыск топлива под высоким давлением в камеру сгорания 

3. Как воспламеняется рабочая смесь в цилиндре дизельного двигателя?
а) свечой накаливания               
б) электрической свечой                 
в) самовоспламеняется от сжатия воздуха   

4. Для чего предназначены топливопроводы высокого давления?
а) для соединения приборов питания дизельного двигателя
б) для подачи топлива от бака к фильтрам 
в) для соединения топливного насоса низкого давления с топливным насосом высокого давления          
г) для подачи топлива от топливного насоса высокого давления к форсункам

5. Сколько форсунок имеет дизельный восьмицилиндровый, V-образный двигатель?
а) одну                                
б) две                                   
в) четыре                              
г) восемь   

6. Какого типа топливоподкачивающий насос низкого давления установлен на двигателе КамАЗ-740? 
а) шестеренчатого типа с приводом от распредвала
б) диафрагменный, с приводом от коленвала
в) поршневой, с приводом от кулачкового вала ТНВД      

7.Что означает цетановое число дизельного топлива? 
а) степень сжатия двигателя, на котором применяется топливо
б) склонность топлива к самовоспламенению
в) угол впрыскивания топлива до прихода поршня в ВМТ   

8. Какая деталь плунжерного ТНВД при работе двигателя совершает вращательное движение?
а) толкатель
б) кулачковый вал
в) плунжер

9. Какие топливопроводы высокого давления установлены на двигателе КамАЗ-740?
а) 4 коротких и 4 длинных
б) 3 коротких и 5 длинных
в) 2 коротких,  2 длинных  и 4 средней длины 
г) 8 топливопроводов одинаковой длины    

10. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.
а) в цилиндре двигателя
б) во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой
в) в карбюраторе при открытой воздушной заслонке
г) в блоке цилиндров

11. Назначение форсунки в дизельном двигателе.
а)  для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске
б) приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры
в) для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии
г) подача топлива во впускной трубопровод

12. Назначение ТНВД.
а) приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала
б) для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением
в) для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра
г) для подачи горючей смеси в двигатель

13.   Что является основными деталями ТНВД.
а) игла форсунки, которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу
б) плунжерная пара, состоящая из плунжера и втулки плунжера 
в) гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами
г) поршень и цилиндр

14. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.
а) вращательное
б) возвратно-поступательное
в) круговое под действием кулачкового вала
г) сложное

15. Что входит в систему питания дизельного двигателя.
а) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр
б) топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, глушитель
в) топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак
г) топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак

16. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.
а) 7-10
б) 20-25
в) 15-16
г) 4-5

17. Перечислите основные детали ДВС.
а) коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров
б) шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр
в) трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал
г)  трансмиссия, головка блока, распределительный вал

18. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.
а) 17.5-18 МПа
б) 10-12 МПа
в) 1.75-1.80 МПа
г) 2.5-3.5 МПа

19. Какая деталь форсунки устанавливается своим концом в камере сгорания?
а) корпус распылителя
б) штуцер
в) игла
г) корпус форсунки

20. Какое устройство предназначено для изменения момента начала подачи топлива в зависимости от частоты вращения коленчатого вала дизеля?
а) топливная секция ТНВД
б) топливоподкачивающий насос
в) муфта опережения впрыска топлива
г) всережимный регулятор ТНВД

21. Как закрывается наливная горловина топливного бака?
а) герметичной крышкой предотвращающей попадание пыли и грязного воздуха
б) герметичной крышкой с паровоздушным клапаном  
в) крышкой, которая закрывается неплотно, для избежания образования разряжения при расходе топлива  
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Критерии оценок тестирования:
Оценка «отлично»  19 - 21 правильных ответов из 21 предложенных вопросов;
Оценка «хорошо»   15 - 18 правильных ответов из 21 предложенных вопросов;
Оценка «удовлетворительно»  11 - 14 правильных ответов из 21 предложенных вопросов;
Оценка «неудовлетворительно»   0 - 10 правильных ответов из 21 предложенных вопросов.
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