Автор: Трусов А. А., учитель физики 

   Данный тест может использоваться для систематической текущей проверки усвоения школьниками учебного материала, а также тесты для контрольной проверки их знаний по всем изучаемым темам. Тесты помогают оперативно выявить пробелы в знаниях и адресовано как учителям физики, так и учащимся для самоконтроля.

Подготовка к ЕГЭ по физике № 29

11 класс

1. Прибор для измерения электрического напряжения называется

A. вольтметр

B. электрометр

C. амперметр

2. При параллельном соединении проводников общее сопротивление цепи...

A. не изменяется

B. увеличивается

C. уменьшается

3. Две лампочки, рассчитанные на напряжение 220 В, включены параллельно в сеть с напряжением 120 В. Какое напряжение будет на каждой лампочке?

A. 220 В

B. 120 В

C. 340 В

4. При последовательном соединении сила тока равна

A. I = I1 + I2
B. I = I1 · I2
C. I = I1 = I2
5. При последовательном соединении общее сопротивление равно

A. R = R1 + R2
B. R = R1 · R2
C. R = R1 · R2 / (R1 + R2)

6. Хороший амперметр должен иметь

A. маленькое сопротивление

B. равное сопротивлению всей цепи

C. большое сопротивление

7. Можно ли в открытом чайнике нагреть воду до 110 градусов?

A. Нет

B. Да, если мощность чайника больше 1 киловатт

C. Да

8. Ток в проводнике направлен слева направо. Это означает, что электроны перемещаются.

A. справа налево

B. слева направо

C. часть налево, часть направо

9. Какое из нижеприведенных слов означает вещество?

А. Ветер

B. Минута

C. Весы

D. Углерод

E. Телевизионные сигналы

10. Какие из нижеприведенных веществ не существует в природе?

I. Песок II. Бензин III. Нефть IV Стекло V. Железо в виде шариков

А. I, III

B. II, IV

C. I, III, V

D. I, II, V

E. II, IV, V
11. Заряды 1 и 16 нКл расположены на расстоянии 3мм друг от друга. Сила взаимодействия этих зарядов
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А) 16∙10-3Н;

В) 8∙10-3Н;

С) 12∙10-3Н;

Д) 48∙10-3Н;

Е) 10∙10-3Н.

12. Металлический шар, заряд которого - 8∙10-9 Кл, помещен в керосин с диэлектрической проницаемостью 2. Напряженность электрического поля на поверхности шара, если его радиус равен 20 см, равна (
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А) 
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В) 600
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С) 500
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13. Если индуктивность катушки увеличить в 4 раза, а электроемкость конденсатора уменьшить в 2 раза, то частота свободных электрических колебаний в колебательном контуре

А) увеличится в 4 раза;

В) увеличится в 
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;

С) уменьшится в 
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;

Д) уменьшится в 2 раза;

Е) увеличится в 2 раза.
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