Тренировочный тест по физике 10 класс. №46
1. Сколько энергии требуется для плавления куска свинца массой 0,5 кг, взятого при температуре 27°С?

1) 3350 Дж

2) 33500 Дж

3) 22250 Дж

4) 212500 Дж

2. В резервуаре керогаза находится 0,8 л керосина. Сколько литров воды можно нагреть от 10 градусов до кипения этим керосином при его полном сгорании, если эффективность (КПД) установки равна 40%? Удельная теплота сгорания керосина 4,6·107 Дж/кг, плотность 800 кг\м3.

1) 52 л

2) 31 л

3) 5 л

4) 3 л

3. На паспорте электроплитки имеется надпись: "0,55 кВт, 220 В". Чему равна сила тока при указанном напряжении?

1) 2,5 А

2) 58,4 А

3) 0,25 А

4) 5 А

4. Удельная теплоёмкость стали 460 Дж/(кг∙°С), а олова – 230 Дж/(кг∙°С). Если температура 4 кг олова уменьшится на 2°С, то количества теплоты, которое при этом выделится, будет достаточно, чтобы температура 2 кг стали увеличилась на ...

1) 6 0С

2) 4 0С

3) 2 0С

4) 3 0С

5. На что расходуется энергия, подводимая к жидкости при кипении?

1) На образование пара

2) На повышение температуры жидкости

3) На повышение температуры пара

4) На образование и рост пузырьков пара

6. В проводнике сопротивлением 15 Ом сила тока равна 0,4 А. Какова мощность электрического тока в нем? Чему равна работа тока в этом проводнике, совершенная за 10 мин?

а) 2,4 Вт; 1,44 кДж       

б) 6 Вт; 3,6 кДж        

в) 6 Вт; 60Дж        

г) 2,4 Вт; 24 Дж               

7. Два проводника сопротивлением R1 = 150 Ом и R2 = 100 Ом соединены последовательно. Чему равно их общее сопротивление?

а) 60 Ом;           

б) 250 Ом;           

в) 50 Ом;            

г) 125 Ом.

8. Оптические силы линз равны 5 дптр и 8 дптр. Каковы их фокусные расстояния?

а) 2 м и 1,25 м     

б) 20 см и 12,5 см       

в) 2 см и 1,25 см         

г) 20 м и 12,5 м

9. Сколько энергии выделится при кристаллизации и охлаждении от температуры плавления 327 °C до 27 °C свинцовой пластины размером 2 · 5 · 10 см? (Удельная теплота кристаллизации свинца 0,25 · 105 Дж/кг, удельная теплоемкость воды 140 Дж/кг · °С, плотность свинца 1130 кг/м³).
а) 7,5 кДж     

б) 75 кДж     

в) 750 кДж     

г) 0,75 кДж     

10. Сила тока в стальном проводнике длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное сопротивление стали 0,15 Ом · мм2/м. 
а) 0,26 В
б) 2,6 В

в) 5 В

г) 10 В
