Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества г. Новый Уренгой

Технологическая карта дистанционного занятия
педагога дополнительного образования

Воробьева Владимира Александровича
Программа: Автомоделирование
Год обучения:  1
Тема занятия: Система передней подвески модели ТС-10
Тип занятия: Изучение нового материала
Цель: 1.Закрепить знания по устройству ходовой части автомодели.
2.Воспитывать аккуратность, внимательность, дисциплину на уроке.
3.Развивать у учащихся способность применять полученные знания на рабочих местах, технологическое мышление и память.
Виды работы: устная, физкультминутка.
Методы: наглядные (демонстрация презентации), словесные (беседа), практические Приёмы: работа с презентацией.
Форма контроля: Практическая работа
Сервисы и инструменты для организации образовательного взаимодействия: Viber, Zoom, АИС СГО «Сетевой город. Образование» 
Оборудование: компьютеры с выходом в сеть Интернет 
Дидактические средства: презентация Microsoft PowerPoint сетевой ресурс https://www.youtube.com/watch?v=3ZTYdL0LFTw

	№
	Этапы занятия
	Действия педагога
	Действия обучающихся
	Используемые ресурсы

	1. 
	Организационный (установление связи, объявление темы, постановка цели и задач, мотивация).
	[bookmark: _GoBack]Оповестить обучающихся путем сообщения в группе Viber о дате и времени начала занятия. Создать конференцию на платформе Zoom. Выслать всем обучающимся идентификатор конференции 5771699050. В назначенное время начать конференцию.
- Добрый день. Сегодня мы с вами встречаемся в он-лайн режиме и работаем следующем образом:
На данном занятии, мы рассмотрим устройство передней подвески автомодели ТС-10.
Ход занятий: Рассказать ученикам  из чего состоит подвеска автомодели. Какие бывают подвески.
	Получают сообщения в группе Viber, в назначенное время выходят на связь в он-лайн конференции на платформе Zoom





Слушают педагога
	Viber для оповещения о начале занятия;
Программа для
проведения
онлайн-занятий
Zoom.

	2. 
	Основной (ход занятия).
	Но для начала мы с вами вспомним, какие же правила поведения вы должны соблюдать при работе в он-лайн режиме?


1.Из чего состоит подвеска автомодели.
 Любая подвеска автомобиля состоит из следующих основных элементов: Упругое устройство – воспринимает нагрузки от неровностей дорожной поверхности. Виды: пружины, рессоры, торсионы, пневмоэлементы и т.д.
 Демпфирующее устройство — гасит колебания кузова при проезде через неровности. Виды: все типы амортизаторов. 
Направляющее устройство — обеспечивает заданное перемещение колеса относительно кузова. Виды: рычаги, поперечные и реактивные тяги, рессоры. 
 Для изменения направления воздействия на демпфирующий элемент в спортивных подвесках pull-rod (тяга) и push-rod (толкатель)применяются рокеры. 
Стабилизатор поперечной устойчивости — уменьшает поперечный крен кузова. 
Резино-металлические шарниры — обеспечивают упругое соединение элементов подвески с кузовом. Частично амортизируют, смягчают удары и вибрации. Виды: сайлент-блоки и втулки. 
Ограничители хода подвески — ограничивают ход подвески в крайних положениях.

2. Классификация подвесок 
В основном подвески подразделяются на два больших типа: зависимые и независимые. Данная классификация определяется кинематической схемой направляющего устройства подвески. Зависимая подвеска Колеса жестко связаны посредством балки или неразрезного моста. Вертикальное положение пары колес относительно общей оси не изменяется, передние колеса – поворотные. 
 Бывает рессорная, пружинная или пневматическая. В случае установки пружин или пневмобаллонов необходимо применение специальных тяг для фиксирования мостов от перемещения. Отличия зависимой и независимой подвески Плюсы: простая и надежная в эксплуатации; высокая грузоподъемность. Минусы: плохая управляемость; плохая устойчивость на больших скоростях; меньшая комфортабельность.
Независимая подвеска Колеса могут изменять вертикальное положение относительно друг друга, оставаясь в той же плоскости. 
Плюсы: хорошая управляемость; хорошая устойчивость автомобиля; большая комфортабельность. 
Минусы: Меньшая надежность при эксплуатации.


         3. Двухрычажная передняя подвеска более эффективная и сложная конструкция. Верхней точкой крепления ступицы выступает второй поперечный рычаг. В качестве упругого элемента может использоваться пружина или торсион. 
Задняя подвеска имеет аналогичное  строение. Подобная схема подвески обеспечивает лучшую управляемость автомобиля.

	Ответы детей: Не перебивать педагога, постараться не издавать посторонних звуков и шорохов, если что-то непонятно привлечь внимания педагога поднятием руки или сообщением в чат.
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Обучающиеся делают физкультминуткуЗаходят в чат-сообщения и по ссылке открывают нужный сайт. 

Смотрят наглядно как работают различные подвески автомобиля.





Работу двухрычажной передней подвески вы можете посмотреть на видео:
https://youtu.be/zuEdu https://youtu.be/zuEduURvtFo URvtFo


https://www.youtube.com/watch?v=3ZTYdL0LFTw
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	3. 
	Контроль усвоения материала (формы контроля). 
	      Контрольные вопросы, задаваемые ученикам по ходу занятия. 
Решение проблемных ситуаций.
Основные элементы подвески.
Зачем нужен стабилизатор поперечной устойчивости.

Контрольные вопросы:
1.Основные неисправности подвески..
2.Обслуживание амортизаторов.
1.Основные элементы подвески.
	Выполняют практическую работу, делают фотографию и отправляют педагогу через Viber

Домашнее задание:
1.Назовите виды передней подвески автомодели, в каких автомоделях они применяются?
2.Определите различие в однорычажной и двухрычажной подвески.
3. Для какой цели применяется демпфирущий рычаг, назовите все виды рычагов. Дать развернутый ответ письменно.

	


	4. 
	Подведение итогов занятия. Рефлексия.
	Ребята, если у вас возникли вопросы – я с удовольствием отвечу на них.
Жду ваши ответы!
До свидания!
	Слушают педагога

	Zoom
Viber
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