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[bookmark: _GoBack]Аннотация
Данная методическая разработка представляет собой подробное описание мастер-класса, на котором обучающиеся познакомятся с основами лазерных технологий и практическими аспектами работы с лазерным станком. 
Мастер-класс предназначен для детей в возрасте 13-15 лет и направлен на развитие технических навыков и творческого мышления, включая детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), такими как задержка психического развития (ЗПР) и легкая умственная отсталость.
В публикации раскрываются ключевые этапы работы, включая выбор материала, процесс создания подставки под телефон и декорирование изделия. Участники получат возможность освоить работу с программным обеспечением для векторной графики, что позволит им самостоятельно разрабатывать дизайн своих изделий. 
Методическая разработка имеет высокую практическую значимость, так как: 
· способствует развитию технических навыков и понимания современных технологий у детей. 
· формирует творческое мышление и воображение через создание уникальных изделий. 
· обеспечивает практическое применение знаний о лазерной резке и векторной графике. 
· позволяет детям работать в команде, развивая навыки сотрудничества и коммуникации;
· учитывает индивидуальные потребности детей с ОВЗ, предлагая адаптированные подходы к обучению и использованию оборудования.
Прототипом мероприятия станут подставки для телефонов, созданные участниками, которые смогут продемонстрировать свои достижения и примененные знания. Мастер-класс не только развивает интерес к техническим дисциплинам, но и способствует формированию уверенности в собственных силах через практическое творчество.


ФОРМАТ РАБОТЫ

Название/Тема: «Погружение в мир лазерных технологий: мастер-класс для детей по созданию подставки под телефон с использованием лазерной резки и векторной графики»
Автор: Ягофаров Р.Ю., педагог дополнительного образования, Кванториум, г. Радужный
Направленность: техническая, направление: «Хайтек».

Цель: знакомство с лазерными технологиями и практическая работа.

Задачи: 
1. познакомить участников с процессом создания подставки под телефон, включая выбор материала и декорирование;
2. обучить детей основам работы с лазерным станком и программным обеспечением для векторной графики;
3. способствовать развитию   воображения и творческого мышления;
4. провести рефлексию и собрать отзывы по результатам мастер-класса.
Прототип: созданные участниками подставки для телефона.

	ПАСПОРТ ПРАКТИКИ
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

	
	Время
	Форма
	Методы

	
	2 занятия по 40 минут 
	Групповая и индивидуальная работа
	Практический 
(метод проектирования)

	
	КАТЕГОРИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

	
	Возраст
	Особенности
	Количество участников в рабочей группе

	
	13-15 лет
	Подходит для детей с ОВЗ 
(ЗПР, легкая умственная отсталость)
	5-7

	
	РЕСУРСЫ

	
	Оборудование и материалы
	Базовые знания из других областей
	Уровень сложности и 
Место в структуре курса

	
	· Станок для лазерной резки.
· Компьютеры с установленными программами (Adobe Illustrator, Inkscape).
· Фанерные листы.
· Инструменты для оформления: клей, краски, кисти, декоративные элементы и т.д.
· Защитные очки и спецодежда для работы с лазерным станком.

	Нет требований
	Автономное мероприятие

	
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

	
	Hard-skills, предметные навыки
	Soft-Skills, метапредметные навыки
	Личностные

	
	· Навыки работы с лазерным оборудованием.
· Навыки работы с векторной графикой.
· Навыки работы с ручными инструментами и материалами для декорирования.
	· Коммуникативные навыки (работа в группе, обмен идеями, умение задавать вопросы).
· Развитие творческого мышления и воображения.
	· Уверенность в собственных способностях.
· Взаимовыручка и поддержка.
· Готовность и способность к саморазвитию.

	
	ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ

	
	Инструкции для педагога
	Открытая информация о результатах 
	Участие в конкурсах 

	
	Проведите инструктаж по безопасности перед началом работы со станком для лазерной резки: объясните правила использования, требуйте ношения защитных очков и спецодежды, избегайте близкого контакта с рабочими частями станка.
Обеспечьте индивидуальное внимание и поддержку каждому участнику, учитывая их особенности и потребности.
Разделите детей на небольшие группы для повышения эффективности работы и контроля.
Дайте возможность детям реализовать свои идеи.
Следите за ходом работы и будьте готовы помочь участникам при необходимости.
	https://disk.yandex.ru/d/2sn0wB-zOg72jg
	—



	Этап 1.
	ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 


Рекомендуемое время: 5 минут.
Задание/Активность: формулирование цели и проблематики мастер-класса с помощью вводного диалога. Представьте детям концепцию создания 	подставки под телефон и объясните, как они смогут использовать лазерную резку для реализации своего проекта.
Риски этапа: непонимание участниками проблематики мастер-класса может снизить их мотивацию и интерес к участию.
Способы минимизации рисков: демонстрация примеров готовых работ, выполненных с помощью лазерного аппарата, чтобы продемонстрировать детям, какие возможности открывает использование лазерной резки.

	Этап 2.
	ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ



Рекомендованное время: 65 минут.
Задание/Активность: 
1. Обсудите идеи для подставки для телефона, включая форму, размеры и декоративные элементы. Позвольте обучающимся выразить свои идеи и включить их в проект.
2. Выбор материала: Объясните, почему фанера является подходящим материалом для изготовления подставки для телефона, и покажите примеры готовых изделий из фанеры.
3. Обучение основам ПО для работы с векторной графикой. Разработка дизайна.
4. Подготовка файла для резки: Покажите детям, как подготовить файл для резки на лазерном станке, включая правильный выбор формата файла и настройку параметров резки.
5. Безопасность при работе с лазерной резкой: Проведите инструктаж по правилам безопасности при работе с лазерным оборудованием и дайте детям практические навыки по безопасной эксплуатации станка.
6. Резка на лазерном станке: Дайте участникам возможность участвовать в процессе и следить за резкой.
7. Сборка и декорирование: После резки помогите участникам собрать подставку для телефона.

Риски этапа: сложность при работе в ПО векторной графики (возможно не все ребята смогут работать за компьютером).
Варианты минимизации рисков: подготовить заранее основу подставки для телефона, а задача ребят будет создание своих элементов декора (номер школы, имя, пожелания). 

	Этап 3.
	РЕФЛЕКСИЯ/ИТОГИ



Рекомендованное время: 10 минут
Задание/Активность: Дети делятся своими впечатлениями от мастер-класса и рассказывают, что они узнали или какими навыками овладели. Педагог проводит обсуждение и делает выводы о проделанной работе.
Риски этапа: участники мастер-класса не понимают, как результаты данной работы пригодятся им в повседневной жизни.
Варианты минимизации рисков: обсуждение с участниками стремительное развитие современных технологий (лазерные технологии — одна быстро развивающихся областей современной науки и техники. Они используются в самых различных областях: от корректировки зрения до космической техники). 

	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ


Для педагога: 
Установка и разработка подставки для телефона в Inkscape
Установка Inkscape
Скачивание программы: Перейдите на официальный сайт Inkscape и скачайте установочный файл для вашей операционной системы.
Установка: запустите скачанный файл и следуйте инструкциям мастера установки. Выберите путь установки и дождитесь завершения процесса.
Создание подставки для телефона
Запуск Inkscape: Откройте программу после установки.
Создание нового документа: Выберите "Файл" > "Создать" или нажмите Ctrl+N, чтобы открыть новый холст.
Проектирование подставки
Выбор инструментов:
Используйте инструмент "Прямоугольник" (F4) для создания основы подставки.
Для создания углов и форм используйте инструмент "Кривая" (F1) или "Эллипс" (F5).
Рисование основы:
Нарисуйте прямоугольник, задав размеры, например, 10 см в ширину и 15 см в высоту.
С помощью инструмента "Кривые" создайте дополнительные элементы, такие как поддерживающие стенки.
Добавление деталей:
Используйте направляющие для точного выравнивания элементов. Перетащите направляющую из линейки на холст.
 
Экспорт готового дизайна:
После завершения дизайна выберите "Файл" > "Экспортировать как", чтобы сохранить ваш проект в формате SVG а затем загрузите в Adobe Illustrator и пересохраните в формате *.AI. 

Затем этот файл выгружаем на флешку, берем правой рукой нежно флешку и несем ее и вставляем в компьютер или ноутбук или в планшет, который подключен к станку для лазерной резки. 


Инструкция по резке модели подставки из фанеры на лазерном станке
Для успешной резки модели подставки для телефона из фанеры на лазерном станке, следуйте этой краткой инструкции, которая охватывает основные этапы и параметры настройки.
Подготовка
Выбор материала:
Используйте фанеру толщиной 3-9 мм в зависимости от желаемой прочности и дизайна подставки.
Загрузка файла:
Загрузите файл в программное обеспечение лазерного станка и проверьте его корректность.
Настройки лазерного станка
Параметры резки:
Тип лазера: CO2-лазер.
Мощность: 60-100 Вт (для 9 мм фанеры рекомендуется 85% мощности) 1.
Скорость резки: установите на максимальную возможную скорость для минимизации времени воздействия лазера на материал (например, 24 мм/сек для 9 мм фанеры) 1.
Обдув воздухом: обязательно используйте систему обдува для уменьшения дыма и улучшения качества реза.
Фокусировка лазера:
Проверьте и отрегулируйте фокусное расстояние лазера в зависимости от толщины фанеры, чтобы обеспечить точность резки.
Пробные проходы:
Перед основной резкой выполните пробные проходы на обрезках фанеры, чтобы убедиться в правильности настроек.

Процесс резки
Подготовка рабочего места:
Убедитесь, что рабочая зона чистая и свободная от посторонних предметов. Поместите заготовку на сотовый стол станка.
Настройка нулевой точки:
Установите нулевую точку (начало координат) с помощью панели управления, чтобы точно определить место начала резки.

Запуск процесса резки:
Запустите процесс резки, внимательно следя за работой станка. Если возникают проблемы, приостановите работу и внесите необходимые коррективы.


Завершение работы
Окончательная обработка:
После завершения резки удалите заготовку и очистите рабочую зону от остатков материала и дыма.
Проверка качества:
Проверьте качество срезов, при необходимости выполните шлифовку или другую обработку краев.
Соедините и склейте составные детали модели при помощи клея для фанеры.
Следуя этой инструкции, вы сможете успешно вырезать модель подставки для телефона из фанеры с использованием лазерного станка.

