Контрольная работа (тест) для мальчиков 5 класса по технологии (труд)

Задание 1. Выберите один правильный ответ.
Длинные заготовки при строгании древесины на столярном верстаке крепят:
а) в переднем зажиме
б) в заднем зажиме
в) в подверстачье
г) в лотке
Задание 2. Выберите один правильный ответ.
Рабочее место для ручной обработки древесины называется?
а) слесарный верстак
б) парта
в) столярный стол
г) столярный верстак
Задание 3. Выберите один правильный ответ.
Широкая плоскость пиломатериала называется:
а) доска
б) брусок
в) пласть
г) кромка
Задание 4. Выберите один правильный ответ.
К хвойным породам древесины относится:
а) ольха
б) берёза
в) лиственница
г) осина
Задание 5. Выберите один правильный ответ.
Рисунок на продольном разрезе древесины называется:
а) годичные кольца
б) текстура
в) лубяной слой
г) камбий
 Задание 6. Выберите один правильный ответ.
Выносные и размерные линии на чертеже обозначаются линией: 
а) сплошной тонкой
б) сплошной толстой
в) штриховой
г) штрихпунктирной
Задание 7. Выберите один правильный ответ.
Наглядное объёмное изображение детали, выполненное от руки:
а) рисунок
б) чертёж
в) технический рисунок
г) главный вид
Задание 8. Выберите один правильный ответ.
Начинать измерение по линейке необходимо:
а) с края линейки
б) с цифры 0
в) с цифры 1 мм
г) с цифры 1 см
Задание 9. Выберите один правильный ответ.
Инструмент, не используемый для столярной разметки:
а) угольник
б) транспортир
в) карандаш
г) циркуль
д) стамеска
Задание 10. Выберите один правильный ответ.
Поверхность древесины получится более гладкой при строгании:
а) поперек волокон
б) против волокон
г) вдоль волокон
д) под углом к направлению волокон 
Задание 11. Выберите один правильный ответ.
Какой из инструментов не используется для сверления древесины:
а) фуганок
б) коловорот
в) ручная дрель
г) шуруповерт
Задание 12. Выберите один правильный ответ.
 Профессия рабочего, который занимается обработкой древесины:   
а) слесарь
б) столяр
в) сантехник
г) портной
Задание 13. Выберите один правильный ответ.
Для выпиливания древесины применяется инструмент:
а) ножовка
б) стамеска
в) лобзик
г) напильник
Задание 14. Выберите один правильный ответ.
Природным клеем является клей:
а) ПВА
б) казеиновый
в) БФ
г) эпоксидный
Задание 15. Выберите один правильный ответ.
Лакирование деревянных изделий выполняют:
а) для создания текстуры древесины
б) для обработки шлифовальной шкуркой
в) для покрытия морилкой
г) для придания декоративного вида и защиты поверхностей от влаги и гниения 
  Задание 16.  Какая машина технологическая?
А – трактор               Б- сверлильный станок
В- пылесос               Г- компьютер
Задание 17. Автомобиль-это машина:
А- технологическая                    Б- транспортная
В- энергетическая                      Г- информационная
Задание 18. Механизм – это:
А- устройство для передачи движения                   Б- элемент машины
В- устройство для преобразования материалов, энергии, информации
Задание 19. Жесть имеет толщину:
А- 0,2-0,5мм             Б- 0,5-0,8мм        В- 0,8-2 мм              Г- толще 2мм
Задание 20. Тонкий металлический стержень, имеющий круглую поперечную форму, называется:
А- тонколистовая сталь                    Б- проволока
В- фольга                                           Г- кровельная сталь
Задание 21 Знак «Ø» на чертеже означает:
А- радиус окружности                         Б- диаметр окружности
В- толщину детали                             Г- длину детали
Задание 22. Заменяет карандаш при разметке металла:
А- гвоздь          Б- кернер               В- иголка             Г- чертилка
Задание 23 Какой из инструментов не применяется для резки тонкого металла:
А- кусачки             Б- ножницы по металлу
В- Боко резы            Г- рубанок
Задание 24 Для зачистки металлических заготовок используется инструмент:
А- напильник        Б- зубило        В- киянка              Г- плоскогубцы
Задание 25. Слесарная операция, с помощью которой заготовке или её части придаётся необходимая форма, называется:
А- разметка          Б- гибка             В- сверление               Г- правка
Задание 26. Назовите часть сверлильного станка, используемая для закрепления сверла:
А- шпиндель            Б- патрон
В- электродвигатель            Г- ременная передача
Задание 27. Крепёжная деталь, состоящая из закладной головки и стержня, называется:
А- гвоздь            Б- шуруп                 В- винт              Г- заклёпка
Задание 28.Выберете способ соединения металла без использования дополнительного материала:
А- клёпка                  Б- склеивание          В- фальцевый шов        Г- пайка
Задание 29. Чем правят тонколистовой металл?
[image: молоток]А      [image: кувалда]Б       [image: киянка]В
Задание 30. Найдите изделие Богородского промысла.
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За каждый правильный ответ 1 балл. 
30-25 баллов «5»
24-20 баллов «4»
19-15 баллов «3»
14 баллов и менее «2»
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